Jak napisać system AI OS z użyciem Autopilota i BCI na radio.

Najpierw zaczynamy od pobrania oprogramowania Arduino do programowania lustrzanym odbiciem w celu napisania autopilota. Instrukcje lustrzanego odbicia piszemy binarnie. Czas tworzenia autopilota do systemu Windows trawa 5 minut. Lustrzane odbicie robi auto pilota automatycznie. Potem piszemy BCI i EKG na radio.

Potem po napisaniu autopilota. Z wyszukiwarki Chrome pobieramy oprogramowanie z procesora i dysku to co nam autopilot BCI i EKG napisał i pobieramy na dysk twardy. W częściach możemy wyjąć AI OS lub cały obraz zmontowany do zainstalowania na dysk twardy. Nie ma innego sposobu na szybkie i przemysłowe programowanie i pobieranie oprogramowania tego co chcemy mieć w dużej ilości.

Dziękuje za uwagę koniec lekcji.